**Verschlussklappe, motorisch VM-200 (SMO1)**

Dient als Absperrklappe in Lüftungssystemen. Kann auch als motorische Regelklappe genutzt werden. Einstellung mechanisch über Drehwinkelbegrenzung.

Bei Verwendung als Absperrklappe am Außenluftanschluss (AUL) und Fortluftanschluss (FOL) in Verbindung mit Reco-Boxx ZXR / ZXA / Flat-H: integrierte Anlaufverzögerung der Ventilatoren des Lüftungsgerätes beim Öffnen der Klappen sowie verzögertes Schließen der Klappen erst nach Stopp der Ventilatoren. Bei Stillstand der Anlage wird somit Zugluft durch Auftrieb verhindert und optionale PWW / PKW-Register werden vor Kaltlufteinfall geschützt.

Der Rahmen und die strömungsgünstig geformten und dicht schließenden Lamellen bestehen aus verzinktem Stahlblech.

Bei eckiger Bauform sind die Lamellen mit außenliegenden Kunststoff-Zahnrädern gelagert.

Dauerelastische um die Lamellen umlaufende Dichtung. Dichtschließend.

Antrieb: 2-Punkt-Antrieb (Auf/Zu). Drehsinn wählbar. Laufzeit Motor: 40…75 s. Wartungsfrei.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | VM-200 (SMO1) |
| Luftrichtung: | Außen- und Fortluft |
| Bemessungsspannung: | 24 V AC / DC |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Schutzart: | IP 54 |
| Anschlussdurchmesser Lüftungsleitungen: | 200 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 19 |
| GTIN (EAN): | 4045314983959 |
| Artikelnummer: | 0043.2160 |

Hersteller: AEREX

VM-200 (SMO1) Verschlussklappe, motorisch