**Verschlussklappe, motorisch VKM-MV4523-V-DA**

Außenluft- und Fortluftklappen im Aluminiumgehäuse mit Zahnradgetriebe und gegenläufig gekoppelten, kunststoffgelagerten Profillamellen aus Aluminium mit Dichtlippe, Dichtigkeitsklasse 2 gemäß DIN EN 1751. Klappenantrieb sowie Zahnräder außerhalb des Luftstroms angeordnet, dadurch für erhöhte Hygienebedingungen nach VDI 6022 geeignet.

Außenluft- und Fortluftklappen sind optional bestellbar. Die Klappen werden bei Bestellung werkseitig außen am Geräterahmen montiert und der Stellmotor elektrisch angeschlossen.

Anschlussgröße gemäß technischen Daten.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | VKM-MV4523-V-DA |
| Ausführung: | für vertikale Gerätereihe |
| Bemessungsspannung: | 24 V AC / DC |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Einbauort: | Außenluftstutzen / Fortluftstutzen am RLT-Gerät |
| Material: | Aluminiumprofile |
| Farbe: | unlackiert |
| Gewicht: | 10 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 450 mm |
| Breite: | 780 mm |
| Höhe: | 650 mm |
| Tiefe: | 115 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 41 |
| GTIN (EAN): | 4045314988879 |
| Artikelnummer: | 0043.2690 |

Hersteller: AEREX

VKM-MV4523-V-DA Verschlussklappe, motorisch