**Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät Reco-Boxx 3700 ZXA-R / WN**

Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Reco-Boxx ZXA

Kompaktes, hochwertiges Wärmerückgewinnungs-Zentrallüftungsgerät mit Kreuz-Gegenstromwärmetauscher. Platzsparende Bauweise mit oben liegenden Luftanschlüssen. Hocheffiziente, extrem energiesparende EC-High-Tech Gleichstromventilatoren. Wahlweise druck- bzw. volumenstromkonstanter Betrieb oder konstantes Drehmoment möglich. Anschlussfertig verdrahtet, inkl. Hauptschalter. ErP-konform. Passivhausgeeignet. VDI 6022-konform.

EN 1886-Klassifizierung: T3/F9/L2/D1. Wirkungsgrad des Kreuz-Gegenstromwärmetauschers: > 91% nach DIN EN 13141-7; bis 84% nach ErP Ecodesignrichtlinie 1253/2014.

Integrierter modulierender 0-100%-Bypass zur freien Kühlung sowie für Frostschutz aktivierbar. Inklusiv großzügig bemessener Plisseefilter nach DIN EN ISO 16890 (ePM 1 60%) für Außenluft und (ePM 10 50%) für Abluft. Filterkaskade für Außenluft vorbereitet.

Sehr leiser Betrieb durch optional integrierbare Schalldämmkulisse im Zuluftkanal innerhalb des Kompaktlüftungsgerätes. ErP-optimiertes Gehäusekonzept in Kompaktbauweise aus Aluminiumprofilen und 50 mm wärmegedämmten, doppelwandigen Sandwichelementen, galvanisch verzinkt, außen vorlackierter Stahl in RAL 7016.

Leicht revisionierbar durch vollflächig öffenbare und abnehmbare Revisionstüren.

Gehäuse und Revisionstüren VDE-konform geerdet.

Verzinkter Grundrahmen mit Erdungsanschluss.

Das zum Betrieb notwendige Steuermodul muss separat bestellt werden!

Zur Auswahl stehen:

Touch-Bedienteil TP-Touch (4,3 Zoll Display) mit intuitiver Menüführung zur komfortablen Konfiguration, Visualisierung und operativen Kontrolle.

Interface SAT KNX zur Visualisierung und operativen Kontrolle mittels KNX-Bussystem.

Interface SAT MODBUS zur Konfiguration, Visualisierung und operativen Kontrolle mittels MODBUS RTU Protokoll.

Interface SAT ETHERNET (LAN) zur Konfiguration, Visualisierung und operativen Kontrolle mittels MODBUS TCP/IP-Protokoll via APP-Oberfläche für windows & Android.

BACnet-Gateway zur Kommunikation mit den Reco-Boxxen über ein BACnet TCP/IP-Protokoll. Als Netzwerkschnittstelle wird je RLT-Gerät ein SAT ETHERNET benötigt.

Interface SAT WiFi (W-LAN) zur Konfiguration, Visualisierung und operativen Kontrolle mittels MODBUS TCP/IP-Protokoll via APP-Oberfläche für windows & Android.

VAV-Regelung: Bei druckkonstantem Betrieb mit variablem Volumenstrom (VAV-Regelung) sind ein bzw. bei getrennter Zu-/Abluftregelung zwei externe Drucksensoren z.B. DDT 500 (Art.-Nr. 0043.0597) notwendig.

DDM-Set (Art.-Nr. 0043.1118) für volumenstromkonstanten Betrieb (CA-, LS-Modus) und zur Ermittlung des Volumenstromes im druckkonstanten Betrieb (CPs-Modus) zwingend erforderlich. Wird werkseitig betriebsfertig installiert.

Technische Ausstattung:

Kreuz-Gegenstromwärmetauscher mit > 91% Wirkungsgrad nach DIN EN 13141-7; bis 84% Wirkungsgrad nach ErP Ecodesignrichtlinie 1253/2014. Wärmetauscher aus seewasserbeständigem Aluminium, temperaturbeständig zwischen - 30 °C und + 100 °C.

Bürstenlose Gleichstrom-Hochleistungs-Radialventilatoren mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln, einseitig saugend mit Direktantrieb, wartungsfreien Kugellagern mit Langzeitschmierung, elektronisch kommutierend mit wahlweiser volumenstrom- oder druckkonstanter Kennlinie oder konstantem Drehmoment ausgeführt. Integrierter Blockierschutz, Phasenausfallerkennung, Sanftanlauf, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz. 2D-Radiallaufrad aus 100% recyclebarem Bio-Polyamid-Verbundwerkstoff mit Umlaufdiffusor und strömungsoptimierter Einströmdüse mit Messstutzen aufgebaut auf einen elektronisch kommutierten EC-Außenläufermotor mit integrierter Elektronik. Motorschutzklasse: IP54. Komplette Ventilatoreinheit statisch und dynamisch ausgewuchtet gemäß ISO 1940, Klassifizierung: G6.3. Bei druckkonstantem Betrieb ist zusätzlich ein bzw. bei getrennter Zu-/Abluftregelung zwei Drucksensor(en) z.B. DDT 500 (Art.-Nr. 0043.0597) notwendig.

Nutzerunabhängiger Betrieb über externe Führungsgröße (0 - 10 V Signal, z.B. CO2-Sensor) möglich.

ErP-optimiertes Gehäusekonzept in Kompaktbauweise aus Aluminiumprofilen und 50 mm wärmegedämmten, doppelwandigen Sandwichelementen mit leicht zu entfernender Schutzfolie für Transport und Montage, galvanisch verzinkt, außen vorlackierter Stahl in RAL 7016. Mineralfaserdämmung nach DIN 4102 A1 für beste Schall- und Wärmedämmung.

Gehäuseaufbau auf 125 mm hohem, selbstragendem Grundrahmen mit Erdungsanschluss montiert. Vorgesehene Aussparungen für Gabelstaplertransport, 48 mm Öffnungen für Krantransport.

Klassifikation nach EN1886:

Mechanische Festigkeitsklasse des Gehäuses: D1

Wärmedurchgangskoeffizient für das Gehäuse(U): Klasse: T3

Wärmebrückenklasse (Kb): TB2

Luft-Leckagen durch das Gehäuse (Zuluft und Abluft): L2

Luft-Leckagen beim Filter (Zuluft und Abluft): F9

Revisionstüren zur Wartung vollflächig nach außen öffenbar und leicht abnehmbar. VDE-geerdet. Mit umlaufender, dauerelastischer Dichtung und abschließbaren Dreh-Knebelverschlüssen.

Filterkonzept: großzügig bemessene Plisseefilter mit langer Standzeit nach DIN EN ISO 16890 (ePM 1 70%) für Außenluft und (ePM 10 50%) für Abluft. Vorbereitet für optionale Filterkaskade mit Vorfilter ISO Coarse > 60% in der Außenluftkammer.

Filterüberwachung mit Filterwechselanzeige über Zeitintervall (frei programmierbar) oder im CA- und LS-Modus über programmierbare Filterdruckerhöhung.

Integrierte automatisch modulierende 0-100 %-Bypassklappe zur freien Kühlung und für Frostschutz aktivierbar. Freie Kühlung (Sommerbetrieb): modulierend auf Solltemperatur aktivierbar, temperatur- oder zeitgesteuert oder über ext. Kontakt schaltbar. Frostschutz: modulierend zur wirkungsvollen Frostfreihaltung des Wärmetauschers auf Soll-Fortlufttemperatur. Hinweis: nur in Verbindung mit Nachheizregister für komfortable Zulufttemperatur aktivieren. Dichtschließend.

Edelstahlkondensatwanne nach VDI 6022 mit allseitigem Gefälle, beiliegender Siphon.

Integrierte Frostschutzautomatik.

Aktivierbarer Feueralarm (NO/NC) bei Anschluss von externen Brandschutzklappen (BSK) / Rauchgasmelder / Brandmeldesystem (BMS): Vorrangschaltung Sofortstopp oder -start des Zuluft- und / oder Fortluftventilators.

Ansteuerung mittels GLT/ MSR- oder Bussystem über digitale 0-10 V Eingänge.

Optional Regelung mittels MODBUS RTU bzw. MODBUS TCP/IP-Protokoll oder KNX. Monitoring über bauseitigen MODBUS- oder KNX-Master. Als Schnittstelle dient das Interface SAT MODBUS oder SAT KNX oder SAT ETHERNET oder SAT WiFi (optionales Zubehör).

Ausführung für Innenaufstellung.

Optionale Ausstattungsmöglichkeiten:

Elektro-Vorheizregister [EV]

Elektro-Nachheizregister [EN]

Wassernachheizregister [WN]

Vorfilter (Außenluft) [VF]

Integrierter Zuluftschalldämpfer [GD]

Verschlussklappen, motorisch [VM]; optional mit Federrücklauf

Externe Nachheiz- oder Kühlregister [NHKR]

Die Reco-Boxx Modellreihe ZXA wird mit der Regelung (Hauptregelplatine / CTR-i/o-Modul) und Hauptschalter/Reparaturschalter verkabelt, geerdet und stückgeprüft ausgeliefert. Dies schließt alle notwendigen Teile wie Temperaturfühler, Ventilatoren, Controller, Hauptschalter, Antrieb der Bypass-Klappe sowie die optionalen Heizregister für Elektro-Vorheizung (EV) und Elektro-Nachheizung (EN) ein. Lediglich das zur Bedienung notwendige Steuermodul z.B. Touchpanel TP-Touch, Interface SAT KNX, Interface SAT MODBUS, Interface SAT ETHERNET oder INTERFACE SAT WiFi (optionales Zubehör) und im druckkonstanten Betrieb ein bzw. zwei notwendige(r) externe(r) Drucksensor(en) (z. B. Aerex DDT 500) muss vom Fachpersonal am gewünschten Ort montiert und verdrahtet werden.

Spezifikationen der integrierten Regelung:

Hauptplatine im gehäuseintegrierten Anschlusskasten – Ein-/Ausgabeeinheit mit Controller, werkseitig vorverdrahtet. Alle noch notwendigen Anschlüsse für Steuermodule, SAT-Relais und optionale Feldgeräte (z. B. Lüftungsrauchschalter, Drucksensoren, Raumsensoren etc.) sind an dieser Einheit anzuschließen.

Überwachung und Steuerung der Ventilatoren in Mode CA (constant airflow), CP (constant pressure), LS (0 - 10 Volt z. B. MSR/GLT oder Sensoren) oder TQ (konstantes Drehmoment).

Timerfunktion mit Wochen und Jahresprogramm.

Automatische Regelung der 0-100% Bypass-Klappe über Temperatur, Zeit oder Kontakt.

Frostschutzautomatik.

Überwachung und Steuerung von optional integrierten Heizregistern (EV/EN/WN).

Regelung von optionalen internen und externen Heiz- und Kühlregistern mittels Zusatzrelais.

Öffnen und Schließen von optionalen Außenluft- und Fortluftklappen und Nachlauf bei Elektro-Heizregistern.

Boosterfunktion (Vorrangschaltung für höheren Volumenstrom).

Ausgabe aktueller Werte an Steuermodule (Volumenstrom, Druck, Temperatur, Kontaktbelegung, Timerprogrammierung), Service- und Filterwechsel.

Alarm- und Störungsmeldungen sowie 0-10 V Ausgangssignal für Volumenstrom oder Druck.

24 VDC Ausgang, max. 1A.

Anlagenhauptschalter/Reparaturschalter zur allpoligen Trennung vom Netz.

Wasser-/Luft-Nachheizregister [WN]

Ein Wasser-/Luft-Nachheizregister WN ermöglicht eine konstante Regelung der Zulufttemperatur. Das Luft-/Wasser-Nachheizregister WN ist anschlussfertig in der Reco-Boxx ZXA eingebaut und mit einer Regelung versehen, die eine um bis zu 19 Kelvin erhöhte Zulufttemperatur gegenüber der Temperatur nach dem Luft-Wärmetauscher ermöglicht. Bauseitig müssen Vor- und Rücklauf der Heizungsanlage an den oben mittig aus der Reco-Boxx ZXA herausgeführten Edelstahl-Wellschläuchen angeschlossen werden. Die Regelung moduliert über ein in der Reco-Boxx ZXA integriertes 3-Wege-Mischventil die Wassermenge des Nachheizregisters in Abhängigkeit der Vorlauftemperatur, der Temperatur nach dem Luft-Wärmetauscher und dem eingestellten Sollwert der Zulufttemperatur. Über das Wasser-/Luft-Nachheizregister kann i. d. R. nicht die komplette Heizlast des Gebäudes gedeckt werden. Es ist als Komfort-Zulufttemperaturerhöhung gedacht.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | Reco-Boxx 3700 ZXA-R / WN |
| Ausführung: | Wasser-Nachheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts |
| Fördervolumen: | 400 m³/h / 3.700 m³/h |
| Fördervolumen nominal: | 2590 m³/h (0,72 m³/s) |
| Bemessungsspannung Gerät: | 230 V ~/N/PE |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 1.000 m³/h / 2.000 m³/h / 3.000 m³/h / 200 Pa / 200 Pa / 200 Pa / 362 W / 699 W / 1.319 W / 93,8 % / 91,4 % / 89,9 % |
| IMaxGerät: | 12,7 A |
| Netzstecker Gerät: | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m |
| Schutzart: | IP 44 |
| Empfohlene Sicherung Gerät: | 16 A / D-10kA-3AC |
| Material Gehäuse: | Aluminiumprofile, Stahlblech innen galvanisch verzinkt, außen lackiert. Wärmedämmung: 50 mm. |
| Gehäusedämmung: | 50 mm Mineralwolle, Klassifizierung A1 nach DIN 4102 |
| Farbe: | anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 |
| Gewicht: | 670 kg |
| Filterart: | Plisseefilter |
| Filterklasse: | ePM1 60% / ePM10 50%; optional Vorfilter ISO coarse >60% |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf: | DN 32 |
| Kanalmaß: | 800 mm x 300 mm |
| Flanschbreite: | 20 mm |
| Breite: | 1.960 mm |
| Höhe: | 1.725 mm |
| Tiefe: | 1.382 mm |
| Fördermitteltemperatur: | -20 °C bis 50 °C |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis 50 °C |
| max. Heizleistung WN (PWW-Heizregister): | 43.000 W |
| Wärmetauscherbauart: | Kreuz-Gegenstrom |
| Wirkungsgrad: | 83% nominal nach ErP (ohne Kondensation) |
| Druckreserve Max: | 980 Pa |
| Druckreserve Min: | 360 Pa |
| EN 1886 Klassifikation: | T3/TB2/F9/L2/D1 (opt. T2/TB2) |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 19 |
| Artikelnummer: | 0040.1347 |

Hersteller: AEREX

Reco-Boxx 3700 ZXA-R / WN Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät