**Bedienteil RB-ZF4**

Bedienteil RB-ZF4 für WRG-Geräte Reco-Boxx 140 Flat, 170, 300, 600 und PHK180.

Auch als Nebenbedienteil verwendbar.

Einstellen der Lüfterstufen über Taster.

Betriebs- bzw. Statusmeldungen über LED.

Im Lieferumfang Adapterplatte für Unterputzdose.

Steuerleitung zum Gerät LiYY 6x0,34 mm².

Spannungsversorgung durch die Reco-Boxx-Geräte.

Anschluss an der Wand oder auf der UP-Dose.

Achtung! Die Bedienteile RB-ZF4 und RB-D1-ZF4 sind nicht kombinierbar.

Betriebsarten

Standby-Modus = Lüftung Aus

Lüftungsstufe 1 / Dauerbetrieb = Reduzierte Lüftung

Lüftungsstufe 2 = Nennlüftung

Lüftungsstufe 3 = Intensivlüftung

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RB-ZF4 |
| Schutzart: | IP 20 |
| Einbauort: | innen |
| Breite: | 74 mm |
| Höhe: | 74 mm |
| Tiefe: | 25 mm |
| Breite mit Verpackung: | 80 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 40 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 80 mm |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 10 |
| GTIN (EAN): | 4045314435700 |
| Artikelnummer: | 0043.0570 |

Hersteller: AEREX

RB-ZF4 Bedienteil