**Segeltuchstutzen SGTS 740 x 335**

Segeltuchstutzen eckig aus strapazierfähigem Segeltuch.

Für normale Luft. Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezialgewebebalg aus Polyestergewebe: dauerflexibel, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig, reiß- und verrottungsfest.

Rahmen korrosionsgeschützt verzinkt und mit dem Balg dicht verschweißter Dichtlippe (Se).

Dichtheitsgrad nach EN 13180; höchste Dichtheitsklasse C nach DIN 24193 R1, entspricht den Dichtheitsanforderungen nach EN 13779 Anhang A.8 u. VDI 3803.

Lufthygienisch einwandfrei mit Prüfzeugnis.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SGTS 740 x 335 |
| Material Gehäuse: | Hochleistungsgewebe |
| Kanalmaß: | 740 mm x 335 mm |
| Flanschbreite: | 20 mm |
| Länge: | 130 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 19 |
| GTIN (EAN): | 4045314439340 |
| Artikelnummer: | 0043.0934 |

Hersteller: AEREX

SGTS 740 x 335 Segeltuchstutzen