**Telefonie-Schalldämpfer (Muffenmaß) SLFM50-250-1000**

Telefonie-Schalldämpfer, dessen Biegefähigkeit eine Anpassung bei engsten Platzverhältnissen und schwierigster Leitungsführung ermöglicht. Die Schalldämpfer sind aus zweilagigen, flexiblen Aluminiumrohren hergestellt. Das Innenrohr ist feinporig perforiert. Zwischen Innen- und Außenrohr ist eine Dämmschicht aus kunstharzgebundener Mineralfasermatte 25 bzw. 50 mm dick. Die Schalldämpferenden sind mit Aluminiumkappen abgedeckt.

Die Anschlussstutzen haben Muffenmaß und passen auf Formteile, bzw. können mit einem Nippel an Rohre angeschlossen werden.

Nicht brennbar nach DIN 4102 KL. A1.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SLFM50-250-1000 |
| Ausführung: | 50 mm Schallschluckpackung |
| Material: | Aluminium |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,868 kg |
| Nennweite: | 250 mm |
| Außendurchmesser: | 362 mm |
| Länge: | 1.000 mm |
| Breite mit Verpackung: | 370 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 1.180 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 370 mm |
| Umgebungstemperatur: | 200 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 21 |
| GTIN (EAN): | 4045314453919 |
| Artikelnummer: | 0045.0391 |

Hersteller: AEREX

SLFM50-250-1000 Telefonie-Schalldämpfer (Muffenmaß)