**Vorrangschaltung DIOS**

Vorrangschaltung zur Ansteuerung von Lüftungsgeräten mit einem 0–10 V Eingang.

Max. 6 Sensoren anschließbar (z.B. CO2-Sensor, Feuchtesensor, ...).

Anschlussmöglichkeiten:

3 x 24 V, Imax. 300 mA

1 x 15 V, Imax. 100 mA

2 x 12 V, Imax. 100 mA

Steuerung im Klemmkasten mit 5 Verschraubungen M16.

Reihenschaltung mit weiteren DIOS möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DIOS |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,48 kg |
| Breite: | 225 mm |
| Höhe: | 125 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 260 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 98 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 223 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 18 |
| GTIN (EAN): | 4045314411476 |
| Artikelnummer: | 0041.0147 |

Hersteller: AEREX

DIOS Vorrangschaltung