**Unterdrucksiphon AX-USIPH**

Der saugseitige Unterdrucksiphon AX-USIPH ist ein selbstfüllender und selbstschließender Siphon für Lüftungsgeräte mit Unterdruck. Kugelsiphon mit eingelegter Schwimmerkugel als Rückschlagventil, selbstfüllend und selbstschließend, geeignet für einen maximalen Unterdruck von 3.500 Pascal.

– Schnelle Montage

– Verrottungsfestes Polypropylen PP

– Leichte Wartung

– Zulaufanschluss mit Gummimanschette

– Geräteanschlüsse ¾“- 1½“ (DN15 - DN40)

– Ablaufdurchmesser DN40

– Geringe Bauhöhe durch Schrägstellung bzw. Anpassung

– Schraubdeckel für Befüllung und Reinigung

– Freier Ablauf, keine direkte Verbindung mit der Abwasserleitung

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AX-USIPH |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | weiß - transparent |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,333 kg |
| Durchmesser: | 42 mm |
| Breite: | 360 mm |
| Höhe: | 300 mm |
| Tiefe: | 130 mm |
| Breite mit Verpackung: | 260 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 95 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 260 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 34 |
| GTIN (EAN): | 4045314436998 |
| Artikelnummer: | 0043.0699 |

Hersteller: AEREX

AX-USIPH Unterdrucksiphon