**Siphonbegleitheizung AX-SBH1**

Die Siphonbegleitheizung AX-SBH1 dient dem Frostschutz von Kondensatabläufen. Sie hat eine Heizlänge von 1,0 m mit Thermostat. Die Zuleitung beträgt 1,5 m mit 230 V Schukostecker.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AX-SBH1 |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,382 kg |
| Länge: | 1 m |
| Breite mit Verpackung: | 250 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 55 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 180 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 34 |
| GTIN (EAN): | 4045314437018 |
| Artikelnummer: | 0043.0701 |

Hersteller: AEREX

AX-SBH1 Siphonbegleitheizung