**Ventilgrundkörper AIRYB-100**

Das Ventil ist konzipiert für die Installation an Wand und Decke, sowohl in Neubauten wie auch bei Sanierungen. Die einzigartigen akustischen Eigenschaften stellen optimale Schallwerte dar.

Die Luftmenge ist einstellbar.

Das Ventil besteht aus zwei Teilen: dem Ventilgrundkörper (AIRYB) und der flachen Frontplatte (AIRYFP).

Montagestutzen ILVRU (Nippelmaß mit Lippendichtung) oder ILLF (Muffenmaß) müssen separat bestellt werden.

5 Standard-Frontplattenformen sind erhältlich:

AIRYFP-BOW – rechteckig mit leicht gerundeten Seiten,

AIRYFP-SQUA – quadratisch,

AIRYFP-ROUN – kreisrund,

AIRYFP-ELLI – elliptisch,

AIRYFP-RECT – rechteckig.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AIRYB-100 |
| Luftrichtung: | Abluft / Zuluft |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9003 |
| Gewicht: | 0,26 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,404 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 90 mm |
| Nennweite: | 100 mm |
| Randdurchmesser: | 131 mm |
| Breite mit Verpackung: | 195 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 85 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 185 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 22 |
| GTIN (EAN): | 4045314443217 |
| Artikelnummer: | 0044.0321 |

Hersteller: AEREX

AIRYB-100 Ventilgrundkörper