**Regelung SAT Ethernet**

Interface SAT Ethernet für LAN-Netzwerkverbindung mittels windows-PC, Router oder BACnet-Gateway. Dient als Schnittstelle zur Konfiguration, Visualisierung und operativen Kontrolle mittels TCP/IP-Protokoll über LAN-Anschluss mit Standard-Ethernet-Kabel. Als Bedienoberfläche für windows-PC oder Smartphone bzw. Tablet ist eine kostenlose App verfügbar.

Zum Anschluss an die RLT-Geräte Aerex Reco-Boxx ZXR, ZXA, Flat, CRB.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SAT Ethernet |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 19 |
| GTIN (EAN): | 4045314433980 |
| Artikelnummer: | 0043.0398 |

Hersteller: AEREX

SAT Ethernet Regelung