**Wandstutzen AW-FL-315-E**

Fortluft-Haube aus Edelstahl mit Kondensatabtropfkante und Vogelschutzgitter.

Bestehend aus Fassadenteil mit verdeckten Befestigungspunkten und Abdeckhaube.

Die Fortluft wird nach vorne ausgeblasen.

Der Fortluftstutzen ist mit Gefälle weit nach außen geführt, dadurch ist eine sichere Kondensatableitung von der Fassade weg gewährleistet.

Geprüft gemäß Hygiene-Konformitätsprüfung vom Hygiene-Institut des Ruhrgebiets nach VDI 6022 und SWKI VA104-01.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AW-FL-315-E |
| Luftrichtung: | Fortluft |
| Einbauort: | Außenwand |
| Material: | Edelstahl (V2A) |
| Farbe: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht mit Verpackung: | 6,704 kg |
| Nennweite: | 315 mm |
| Breite: | 440 mm |
| Höhe: | 490 mm |
| Tiefe: | 210 mm |
| Breite mit Verpackung: | 525 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 320 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 460 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 14 |
| GTIN (EAN): | 4045314443750 |
| Artikelnummer: | 0044.0375 |

Hersteller: AEREX

AW-FL-315-E Wandstutzen