**Regelung BACnet Gateway**

BACnet Gateway für Netzwerklösungen mit max. 4 RLT-Geräten mittels BACnet TCP/IP – Protokoll.

Als Netzwerkschnittstelle wird je RLT-Gerät ein SAT Ethernet (Art.-Nr. 0043.0398) benötigt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | BACnet Gateway |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 19 |
| GTIN (EAN): | 4045314411551 |
| Artikelnummer: | 0041.0155 |

Hersteller: AEREX

BACnet Gateway Regelung