**Differenzdruck Messumformer DDM-Set für CA Flat**

Differenzdruck-Messumformer-Set DDM für Reco-Boxx Flat-H und Flat OUT. Wird zur Volumenstromermittlung und CA-Betrieb benötigt.

Bestehend aus zwei zu den Ventilatoren passenden Differenzdruck-Messumformern mit Kabelbaum und Druckschläuchen zur Montage am Messstutzen des Umlaufdiffusors. Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Wärmerückgewinnungsgerät Reco-Boxx Modellreihe Flat-H und Flat OUT ist das DDM-Set bereits fertig im Lüftungsgerät installiert und betriebsbereit angeschlossen.

Bei volumenstromkonstantem Betrieb (CA-, LS-Modus) und zur Ermittlung des Volumenstromes im druckkonstanten Betrieb (CPs-Modus) ist das Differenzdruck-Messumformer-Set DDM-Set zwingend erforderlich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DDM-Set für CA Flat |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 19 |
| GTIN (EAN): | 4045314439661 |
| Artikelnummer: | 0043.0966 |

Hersteller: AEREX

DDM-Set für CA Flat Differenzdruck Messumformer