**Stufenschalter PCOM4**

PCOM4 Stufenschalter für Reco-Boxx ZXR / ZXA / Flat / RX / RXA

Der 4-Stufenschalter PCOM4 schaltet die Stufen 0-1-2-3 in der Betriebsart CA (constant Airflow – konstanter Volumenstrom). Die Stellung 0 stoppt das Gerät per Softstop ohne es komplett auszuschalten (Stand-by).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PCOM4 |
| Bemessungsspannung: | 24 V DC |
| IMax: | 150 mA |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 19 |
| GTIN (EAN): | 4045314439760 |
| Artikelnummer: | 0043.0976 |

Hersteller: AEREX

PCOM4 Stufenschalter