**Abluftventil KU-100**

Das Abluftventil KU hat eine flache Bauform und eine geringe Einbaitiefe.

Für die Montage in Wickelfalzrohren empfehlen wir den Montagestutzen mit Doppellippendichtung VRGU und auf Formteilen VRGM (separat bestellen).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KU-100 |
| Luftrichtung: | Abluft |
| Material: | Stahlblech, einbrennlackiert |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,186 kg |
| Nennweite: | 100 mm |
| Randdurchmesser: | 130 mm |
| Breite mit Verpackung: | 135 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 75 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 135 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 22 |
| GTIN (EAN): | 4045314440124 |
| Artikelnummer: | 0044.0012 |

Hersteller: AEREX

KU-100 Abluftventil