**Abluftventil KU-125**

Das Abluftventil KU hat eine flache Bauform und eine geringe Einbaitiefe.

Für die Montage in Wickelfalzrohren empfehlen wir den Montagestutzen mit Doppellippendichtung VRGU und auf Formteilen VRGM (separat bestellen).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KU-125 |
| Luftrichtung: | Abluft |
| Material: | Stahlblech, einbrennlackiert |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,267 kg |
| Nennweite: | 125 mm |
| Randdurchmesser: | 160 mm |
| Breite mit Verpackung: | 200 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 67 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 200 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 22 |
| GTIN (EAN): | 4045314440131 |
| Artikelnummer: | 0044.0013 |

Hersteller: AEREX

KU-125 Abluftventil