**Abluftventil KU-160**

Das Abluftventil KU hat eine flache Bauform und eine geringe Einbaitiefe.

Für die Montage in Wickelfalzrohren empfehlen wir den Montagestutzen mit Doppellippendichtung VRGU und auf Formteilen VRGM (separat bestellen).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KU-160 |
| Luftrichtung: | Abluft |
| Material: | Stahlblech, einbrennlackiert |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,373 kg |
| Nennweite: | 160 mm |
| Randdurchmesser: | 190 mm |
| Breite mit Verpackung: | 210 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 80 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 210 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 22 |
| GTIN (EAN): | 4045314440155 |
| Artikelnummer: | 0044.0015 |

Hersteller: AEREX

KU-160 Abluftventil