**Abluftventil KU-V2A-125**

Edelstahl-Abluftventil aus hochwertigem Material.

Montagestutzen im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KU-V2A-125 |
| Luftrichtung: | Abluft |
| Material: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,36 kg |
| Stutzentiefe: | 52 mm |
| Nennweite: | 125 mm |
| Randdurchmesser: | 164 mm |
| Breite mit Verpackung: | 160 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 60 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 160 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 22 |
| GTIN (EAN): | 4045314441824 |
| Artikelnummer: | 0044.0182 |

Hersteller: AEREX

KU-V2A-125 Abluftventil