**Zu- und Abluftventil EAZ-100**

Ventil zur Be- und Entlüftung.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch innenliegenden Ventilteller.

Verdeckter Filter hält abluftseitig die Rohrleitung sauber.

Abdeckung zur Reinigung ohne Werkzeug abnehmbar.

Schnell, einfach und präzise einstellbar.

Tesa-Moll für den Stutzen im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EAZ-100 |
| Luftrichtung: | Abluft / Zuluft |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,16 kg |
| Filterklasse: | PPI 20 |
| Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 23 mm |
| Tiefe: | 150 mm |
| Breite mit Verpackung: | 150 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 125 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 150 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 18 |
| GTIN (EAN): | 4045314441473 |
| Artikelnummer: | 0044.0147 |

Hersteller: AEREX

EAZ-100 Zu- und Abluftventil