**Montagestutzen VRGU-100**

Montagestutzen mit Bajonetteinfassung für KSU und KU Abluftventile sowie KTS Zuluftventil, zum Anschluss von Wickelfalzrohren. Durch die zusätzlich angebrachte Doppellippendichtung wird auch an unzugänglichen Stellen eine dichte Verbindung gewährleistet.

Nippelmaß.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | VRGU-100 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,082 kg |
| Nennweite: | 100 mm |
| Randdurchmesser: | 125 mm |
| Länge: | 45 mm |
| Breite mit Verpackung: | 122 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 48 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 122 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 21 |
| GTIN (EAN): | 4045314440209 |
| Artikelnummer: | 0044.0020 |

Hersteller: AEREX

VRGU-100 Montagestutzen