**Montagestutzen VRGM-100**

Montagestutzen mit Bajonetteinfassung für KSU und KU Abluftventile sowie KTS Zuluftventil, zum Anschluss von Formteilen mit Doppellippendichtung.

Muffenmaß.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | VRGM-100 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,114 kg |
| Nennweite: | 100 mm |
| Randdurchmesser: | 125 mm |
| Länge: | 70 mm |
| Breite mit Verpackung: | 125 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 70 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 125 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 21 |
| GTIN (EAN): | 4045314440254 |
| Artikelnummer: | 0044.0025 |

Hersteller: AEREX

VRGM-100 Montagestutzen