**Zuluftventil STQA-125**

In formschönem Design zur Montage an der Wand mit horizontalem Luftaustritt. Eine hohe Induktionswirkung mit der Raumluft sorgt für sehr gute Vermischung und zugfreie Luftführung auch bei Untertemperaturen.

Die große Wurfweite des Ventils ermöglicht eine hohe Eindringtiefe.

Der Luftverteiler ist dank seiner glatten Front leicht sauberzuhalten und zu reinigen.

Eine einfache und genaue Volumenstromeinstellung erfolgt durch Entfernen oder Ergänzen der mitgelieferten, unsichtbaren Klebestreifen über den Lochreihen.

Das Ventil kann direkt in das Wickelfalzrohr eingeschoben werden, d. h. der Stutzen des Ventils hat Nippelmaß mit Dichtlippe.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | STQA-125 |
| Luftrichtung: | Zuluft |
| Max. empfohlene Luftmenge: | 90 m³/h |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,67 kg |
| Nennweite: | 125 mm |
| Breite: | 218 mm |
| Höhe: | 156 mm |
| Tiefe: | 60 mm |
| Breite mit Verpackung: | 220 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 90 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 160 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 27 |
| GTIN (EAN): | 4045314441954 |
| Artikelnummer: | 0044.0195 |

Hersteller: AEREX

STQA-125 Zuluftventil