**Weitwurfdüse CTVK-100**

Weitwurfdüse zur Wandmontage mit horizontalem Luftaustritt.

Eine hohe Induktionswirkung mit der Raumluft sorgt für sehr gute Vermischung und zugfreie Luftführung auch bei Untertemperaturen bis zu 12 Kelvin.

Die große Wurfweite des Ventils ermöglicht eine hohe Eindringtiefe.

Volumenstrom und Druckabfall werden mit Hilfe der Spaltöffnung verändert und mit Schrauben gesichert.

Montagestutzen AST, EST oder WST müssen separat bestellt werden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | CTVK-100 |
| Luftrichtung: | Zuluft |
| Max. empfohlene Luftmenge: | 35 m³/h |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,31 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,354 kg |
| Nennweite: | 100 mm |
| Randdurchmesser: | 142 mm |
| Breite mit Verpackung: | 190 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 120 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 140 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 27 |
| GTIN (EAN): | 4045314440346 |
| Artikelnummer: | 0044.0034 |

Hersteller: AEREX

CTVK-100 Weitwurfdüse