**Weitwurfdüse CTVB-100**

Weitwurfdüse zur Deckenmontage.

Durch seine Form werden Staubabsätze an der Decke um das Ventil vermieden.

Eine hohe Induktionswirkung mit der Raumluft sorgt für sehr gute Vermischung und zugfreie Luftführung auch bei Untertemperaturen bis zu 12 Kelvin.

Volumenstrom und Druckabfall werden mit der Spaltöffnung eingestellt und mit Schrauben gesichert.

Montagestutzen AST, EST oder WST müssen separat bestellt werden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | CTVB-100 |
| Luftrichtung: | Zuluft |
| Max. empfohlene Luftmenge: | 50 m³/h |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,44 kg |
| Nennweite: | 100 mm |
| Randdurchmesser: | 155 mm |
| Randhöhe: | 65 mm |
| Breite mit Verpackung: | 157 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 107 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 157 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 27 |
| GTIN (EAN): | 4045314440353 |
| Artikelnummer: | 0044.0035 |

Hersteller: AEREX

CTVB-100 Weitwurfdüse