**Weitwurfdüse CTVB-160**

Weitwurfdüse zur Deckenmontage.

Durch seine Form werden Staubabsätze an der Decke um das Ventil vermieden.

Eine hohe Induktionswirkung mit der Raumluft sorgt für sehr gute Vermischung und zugfreie Luftführung auch bei Untertemperaturen bis zu 12 Kelvin.

Volumenstrom und Druckabfall werden mit der Spaltöffnung eingestellt und mit Schrauben gesichert.

Montagestutzen AST, EST oder WST müssen separat bestellt werden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | CTVB-160 |
| Luftrichtung: | Zuluft |
| Max. empfohlene Luftmenge: | 140 m³/h |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,82 kg |
| Nennweite: | 160 mm |
| Randdurchmesser: | 226 mm |
| Randhöhe: | 78 mm |
| Breite mit Verpackung: | 230 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 80 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 230 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 27 |
| GTIN (EAN): | 4045314440377 |
| Artikelnummer: | 0044.0037 |

Hersteller: AEREX

CTVB-160 Weitwurfdüse