**Dachhaube MVDA-125**

Regensichere Dachhaube für Fortluft einschließlich Dachpfanne für Dachneigung 25 ° - 45 ° und Befestigungsschelle. Keine statischen Druckverluste, Schwitzwasserableitung nach außen, sturmsichere Befestigung.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Dachneigung, Farbe und Fabrikat des Dachziegels an.

Andere Dachneigungen < 25 °, > 45 ° auf Anfrage.

Empfehlenswert Steckverbinder STV.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MVDA-125 |
| Luftrichtung: | Fortluft |
| Einbauort: | Steildach |
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Farbe: | schwarz (ähnlich RAL 9005 tiefschwarz) / naturrot (ähnlich RAL 8004 kupferbraun) |
| Dachneigung: | 25 - 45 |
| Nennweite: | 125 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 30 |
| GTIN (EAN): | 4045314440520 |
| Artikelnummer: | 0044.0052 |

Hersteller: AEREX

MVDA-125 Dachhaube