**Wandventil-Innenteil Fresh 90 F90IS**

Aussenluftdurchlass nach DIN 1946-6.

Der Lufteintritt bzw. der Volumenstrom kann stufenlos verstellt werden. Eine Mindestbelüftung ist ebenfalls möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | Fresh 90 F90IS |
| Luftrichtung: | Zuluft |
| Max. Volumenstrom: | 19 m³/h / 28 m³/h / 32 m³/h / bei 4 Pa / bei 8 Pa / bei 10 Pa |
| Einbauort: | Außenwand |
| Material: | ABS-Kunststoff |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,262 kg |
| Filterart: | Staub- und Insektenfilter |
| Filterklasse: | G2 |
| Nennweite: | 95 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 48 mm |
| Breite mit Verpackung: | 160 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 128 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 152 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 31 |
| GTIN (EAN): | 4045314470589 |
| Artikelnummer: | 0047.0058 |

Hersteller: AEREX

Fresh 90 F90IS Wandventil-Innenteil