**Wandventil-Innenteil Fresh 90 F90IP**

Der Lufteintritt bzw. der Volumenstrom kann stufenlos verstellt werden. Eine Mindestbelüftung ist ebenfalls möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | Fresh 90 F90IP |
| Luftrichtung: | Zuluft |
| Einbauort: | Außenwand |
| Material: | ABS-Kunststoff |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,045 kg |
| Filterart: | Pollenfilter |
| Filterklasse: | G3 |
| Nennweite: | 95 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 48 mm |
| Breite mit Verpackung: | 368 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 31 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 11 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 31 |
| GTIN (EAN): | 4045314470596 |
| Artikelnummer: | 0047.0059 |

Hersteller: AEREX

Fresh 90 F90IP Wandventil-Innenteil