**Wandventil-Innenteil Fresh 90 F90IU**

Der Lufteintritt bzw. der Volumenstrom kann stufenlos verstellt werden. Eine Mindestbelüftung ist ebenfalls möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | Fresh 90 F90IU |
| Luftrichtung: | Zuluft |
| Einbauort: | Außenwand |
| Material: | ABS-Kunststoff |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,252 kg |
| Filterart: | Umweltfilter |
| Filterklasse: | F7 |
| Nennweite: | 95 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 48 mm |
| Breite mit Verpackung: | 157 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 130 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 150 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 31 |
| GTIN (EAN): | 4045314470602 |
| Artikelnummer: | 0047.0060 |

Hersteller: AEREX

Fresh 90 F90IU Wandventil-Innenteil