**Schütz US16T**

Universalschütz zur Steuerung von Elektro-Lufterhitzer ERH in Verbindung mit Luftstromwächter LW9. Spannungsart: Drehstrom. Aufputzgehäuse.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | US16T |
| Spannungsart: | Drehstrom |
| Bemessungsspannung: | 600 V |
| IMax: | 16 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Einbauart: | Aufputz |
| Breite: | 100 mm |
| Höhe: | 160 mm |
| Tiefe: | 145 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 18 |
| GTIN (EAN): | 4045314435120 |
| Artikelnummer: | 0043.0512 |

Hersteller: AEREX

US16T Schütz