**Ersatzfilter RB-4000 ZX-GF**

Für RB 4000 ZX / ZXR benötigen Sie:

3 Stück Filter auf der Abluftseite und

3 Stück Filter auf der Außenluftseite

Passend für die in der Reco-Boxx integrierten Filtereinschubrahmen.

Sehr große Filterflächen sorgen für lange Standzeiten und minimalste Druckverluste.

Verschmutzter Filter kann mit dem Hausmüll bzw. Restmüll entsorgt werden.

Nachhaltige Produktion aus den Materialien Filtervlies und Pappe. Die Stabilität und Dichtung wird durch die in der Reco-Boxx integrierten metallischen Filtereinschubrahmen gewährleistet, welche in der Reco-Boxx verbleiben.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RB-4000 ZX-GF |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,47 kg |
| Filterklasse: | G4 |
| Breite mit Verpackung: | 600 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 135 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 366 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Set (3 Stück) |
| Sortiment: | 33 |
| GTIN (EAN): | 4045314431160 |
| Artikelnummer: | 0043.0116 |

Hersteller: AEREX

RB-4000 ZX-GF Ersatzfilter