**Ersatzfilter RB-4000 ZX-FF**

Passend für die in der Reco-Boxx integrierten Filtereinschubrahmen.

Sehr große Filterflächen sorgen für lange Standzeiten und minimalste Druckverluste.

Verschmutzter Filter kann mit dem Hausmüll bzw. Restmüll entsorgt werden.

Nachhaltige Produktion aus den Materialien Filtervlies und Pappe. Die Stabilität und Dichtung wird durch die in der Reco-Boxx integrierten metallischen Filtereinschubrahmen gewährleistet, welche in der Reco-Boxx verbleiben.

Für RB 4000 ZX / ZXR benötigen Sie:

3 Stück Filter auf der Abluftseite und

3 Stück Filter auf der Außenluftseite

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RB-4000 ZX-FF |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,4 kg |
| Filterklasse: | ePM2,5 70% (F7) |
| Breite mit Verpackung: | 572 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 140 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 368 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Set (3 Stück) |
| Sortiment: | 33 |
| GTIN (EAN): | 4045314431177 |
| Artikelnummer: | 0043.0117 |

Hersteller: AEREX

RB-4000 ZX-FF Ersatzfilter