**Ersatzfilter RB-800 ZXA-FF**

Passend für die in der Reco-Boxx integrierten Filtereinschubrahmen.

Sehr große Filterflächen sorgen für lange Standzeiten und minimalste Druckverluste.

Verschmutzter Filter kann mit dem Hausmüll bzw. Restmüll entsorgt werden.

Nachhaltige Produktion aus den Materialien Filtervlies und Pappe. Die Stabilität und Dichtung wird durch die in der Reco-Boxx integrierten metallischen Filtereinschubrahmen gewährleistet, welche in der Reco-Boxx verbleiben.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RB-800 ZXA-FF |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,585 kg |
| Filterklasse: | ePM2,5 70% (F7) |
| Breite mit Verpackung: | 465 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 47 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 280 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 33 |
| GTIN (EAN): | 4045314431658 |
| Artikelnummer: | 0043.0165 |

Hersteller: AEREX

RB-800 ZXA-FF Ersatzfilter