**Ersatzfilter RB 300 / 400-AKF**

Aktivkohlefilter F7 für Reco-Boxx 300 und 400. Aktivkohle - Plisseefiltereinsatz mit eingearbeitetem F7 Vorfiltervlies. Wird anstelle des ´normalen´ F7-Filters verwendet, wenn Geruchsbelästigung in der Außenluft reduziert werden soll. Nur in Verbindung mit dem Einschubrahmen (RB 300 / 400-ESR, Art.-Nr.: 0043.0149) zu verwenden.

Günstiger Filtertausch!

3 verschiedene Filterarten stehen zur Auswahl:

Staubfilter G4 (RB 300 / 400-GF).

Feinfilter (Pollenfilter) F7 (RB300 / 400-FF) in Verbindung mit Einschubrahmen (RB300 / 400-ESR).

Aktivkohlefilter F7 (RB300 / 400-AKF) in Verbindung mit Einschubrahmen (RB300 / 400-ESR). Aktivkohle-Plisseefiltereinsatz mit eingearbeitetem F7 Vorfiltervlies.

Einschubrahmen (RB 300 / 400-ESR) wird zur Filteraufnahme des Feinfilters (RB 300 / 400-FF) oder des Aktivkohlefilter (RB 300 / 400AKF) verwendet und kann immer wieder genutzt werden.

Der Feinfilter und der Aktivkohlefilter sind nur mit dem Einschubrahmen zu verwenden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RB 300 / 400-AKF |
| Material: | - |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,436 kg |
| Filterart: | Aktivkohlefilter |
| Filterklasse: | F7/Aktivkohle |
| Breite mit Verpackung: | 415 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 46 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 170 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | RB 300/400 |
| Sortiment: | 33 |
| GTIN (EAN): | 4045314431481 |
| Artikelnummer: | 0043.0148 |

Hersteller: AEREX

RB 300 / 400-AKF Ersatzfilter