**Fernbedienung RC-1**

Fernbedienung mit LCD-Display und integriertem Timer mit 4 Schaltzeiten pro Tag. Zur Konfiguration und operativen Kontrolle von einem WRG-Gerät der Aerex Modellreihen Reco-Boxx ZXR, ZX, ZXA, Flat, CRB, TOP 1000-W oder Reco-Boxx RX. Einstellung aller Parameter und Bedienung über Folientastatur und Anzeige aller Betriebsparameter im Klarschriftdisplay. Störungsanzeige.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RC-1 |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,156 kg |
| Breite: | 122 mm |
| Höhe: | 66 mm |
| Tiefe: | 30 mm |
| Breite mit Verpackung: | 131 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 52 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 77 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 19 |
| GTIN (EAN): | 4045314411353 |
| Artikelnummer: | 0041.0135 |

Hersteller: AEREX

RC-1 Fernbedienung