**Abluftventil DAE-100-E**

Abluftelement mit integriertem Streckmetallfilter und Luftmengenblende.

Zum Einsatz in Wohnungslüftungsanlagen nach DIN 1946 Teil 6. Formschöne Sichtblende aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl oder Edelstahl weiß, pulverbeschichtet.

Extrem flach auftragendes Gehäuse zur Aufputzmontage mit rückseitigem Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung, passend für Wickelfalzrohranschluss. Befestigung an Wand oder Decke mit 4 beiliegenden Schrauben und Dübeln.

Verdeckt eingebaute Filterkassette aus Aluminiumgestrick zur Fettabscheidung, leicht zu entnehmen und leicht zu reinigen, z.B. in der Geschirrspülmaschine.

Integrierte, arretierbare Einstelldrossel zur stufenlosen Regulierung der Luftmenge.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DAE-100-E |
| Luftrichtung: | Abluft |
| Einbauort: | Wand / Decke / Wohnungsküche / Kaffeeküche |
| Material Gehäuse: | Edelstahl |
| Material Fettfilter-Kassette: | Aluminium |
| Farbe: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht: | 0,8 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,018 kg |
| Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 175 mm |
| Höhe: | 225 mm |
| Tiefe: | 43 mm |
| Breite mit Verpackung: | 240 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 100 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 190 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 14 |
| GTIN (EAN): | 4045314442012 |
| Artikelnummer: | 0044.0201 |

Hersteller: AEREX

DAE-100-E Abluftventil