**Abluftventil DAE-100-W**

Abluftelement mit integriertem Streckmetallfilter und Luftmengenblende.

Zum Einsatz in Wohnungslüftungsanlagen nach DIN 1946 Teil 6. Formschöne Sichtblende aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl oder Edelstahl weiß, pulverbeschichtet.

Extrem flach auftragendes Gehäuse zur Aufputzmontage mit rückseitigem Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung, passend für Wickelfalzrohranschluss. Befestigung an Wand oder Decke mit 4 beiliegenden Schrauben und Dübeln.

Verdeckt eingebaute Filterkassette aus Aluminiumgestrick zur Fettabscheidung, leicht zu entnehmen und leicht zu reinigen, z.B. in der Geschirrspülmaschine.

Integrierte, arretierbare Einstelldrossel zur stufenlosen Regulierung der Luftmenge.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DAE-100-W |
| Luftrichtung: | Abluft |
| Einbauort: | Wand / Decke / Wohnungsküche / Kaffeeküche |
| Material Gehäuse: | Edelstahl |
| Material Fettfilter-Kassette: | Aluminium |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,8 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,045 kg |
| Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 175 mm |
| Höhe: | 225 mm |
| Tiefe: | 43 mm |
| Breite mit Verpackung: | 230 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 95 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 190 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 14 |
| GTIN (EAN): | 4045314442029 |
| Artikelnummer: | 0044.0202 |

Hersteller: AEREX

DAE-100-W Abluftventil