**Ansaughaube mit motorischer Verschlussklappe ASH-VM-3200-ZXR (SMO1)**

Ansaughaube mit Schutzgitter und Verschlussklappe, motorisch (24 V) ohne Federrücklauf. Dichtschließend. Für Außenaufstellung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ASH-VM-3200-ZXR (SMO1) |
| Bemessungsspannung: | 24 V |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 19 |
| GTIN (EAN): | 4045314983621 |
| Artikelnummer: | 0043.2026 |

Hersteller: AEREX

ASH-VM-3200-ZXR (SMO1) Ansaughaube mit motorischer Verschlussklappe