**Ansaughaube mit motorischer Verschlussklappe ASH-VM-2300/2700-ZXR (SMO2)**

Ansaughaube mit Schutzgitter und Verschlussklappe, motorisch (24 V) mit Federrücklauf. Dichtschließend. Für Außenaufstellung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ASH-VM-2300/2700-ZXR (SMO2) |
| Bemessungsspannung: | 24 V |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 19 |
| GTIN (EAN): | 4045314984130 |
| Artikelnummer: | 0043.2093 |

Hersteller: AEREX

ASH-VM-2300/2700-ZXR (SMO2) Ansaughaube mit motorischer Verschlussklappe