**Partikelabscheider PAS-MV4523-H-LV**

Partikelabscheider zum Abscheiden staubiger und grobkörniger Partikel in der Außenluft.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PAS-MV4523-H-LV |
| Einbauort: | Außenluftstutzen am RLT-Gerät |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe: | weiß ähnlich RAL 7047 |
| Gewicht: | 5 kg |
| Breite: | 620 mm |
| Höhe: | 650 mm |
| Tiefe: | 23 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 41 |
| GTIN (EAN): | 4045314989395 |
| Artikelnummer: | 0043.2744 |

Hersteller: AEREX

PAS-MV4523-H-LV Partikelabscheider