**Ersatzfilter EDAE-125**

Filter für das Abluftelement DAE.

Filterkassette aus Aluminiumgestrick zur Fettabscheidung, reinigbar, z.B. in der Geschirrspülmaschine.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EDAE-125 |
| Material: | Aluminium |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,197 kg |
| Filterart: | Aluminiumgestrick |
| Breite mit Verpackung: | 240 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 25 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 240 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 14 |
| GTIN (EAN): | 4045314442173 |
| Artikelnummer: | 0044.0217 |

Hersteller: AEREX

EDAE-125 Ersatzfilter