**Frontplatte AIRYFP-SQUA-160**

Quadratische Frontplatte SQUA für das Zu- und Abluftventil AIRY.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AIRYFP-SQUA-160 |
| Luftrichtung: | Abluft / Zuluft |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9003 |
| Gewicht: | 0,35 kg |
| Nennweite: | 160 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 22 |
| GTIN (EAN): | 4045314443354 |
| Artikelnummer: | 0044.0335 |

Hersteller: AEREX

AIRYFP-SQUA-160 Frontplatte