**Wandstutzen AW-AL-315-E**

Außenluft-Haube aus Edelstahl mit Vogelschutzgitter.

Die Außenluft wird von unten angesaugt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AW-AL-315-E |
| Luftrichtung: | Außenluft |
| Einbauort: | Außenwand |
| Material: | Edelstahl (V2A) |
| Farbe: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht mit Verpackung: | 4,358 kg |
| Nennweite: | 315 mm |
| Breite: | 440 mm |
| Höhe: | 490 mm |
| Tiefe: | 210 mm |
| Breite mit Verpackung: | 525 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 230 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 465 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 14 |
| GTIN (EAN): | 4045314443798 |
| Artikelnummer: | 0044.0379 |

Hersteller: AEREX

AW-AL-315-E Wandstutzen