**Regelung Set TP-2**

Touchpanel-Set (4,3 Zoll) mit vollwertigem Time-Manager zur komfortablen Konfiguration, Visualisierung und operativen Kontrolle der WRG-Geräte Aerex Reco-Boxx ZXR, ZXA, Flat, CRB. Einstellung und Abfrage aller Parameter sowie Bedienung über Touchscreen. Graphische Visualisierung des aktuellen Betriebszustands und detaillierte Anzeige aller Betriebsparameter im Touchscreen-Display anzeigbar. Alarmmeldungen und Störungsanzeige werden detailliert dargestellt.

Time-Manager mit 6 Schaltzeiten pro Tag und Jahrestimer zur Schaltung von optionalen Heiz- oder Kühlfunktionen sowie des Sommerbypasses.

Netzwerkfähig zur Kommunikation mit bis zu 247 WRG-Geräten (adressierbar) der Modellreihen Aerex Reco-Boxx ZXR, ZXA, Flat, CRB. Als Schnittstelle zum Lüftungsgerät ist das Interface SAT MODBUS und das Anschlusskabel DB9-300 (Länge: 1m) im Lieferumfang enthalten. Für jedes weitere angeschlossene Lüftungsgerät ist ein zusätzliches SAT MODBUS erforderlich und separat zu bestellen. Zur Montage in Leergehäuse, Schaltschranktüren oder Schalttafeln.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | Set TP-2 |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 132 mm |
| Höhe: | 102 mm |
| Tiefe: | 33 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 19 |
| GTIN (EAN): | 4045314411513 |
| Artikelnummer: | 0041.0151 |

Hersteller: AEREX

Set TP-2 Regelung