**Kondensatpumpe KP-Flat**

Kondensatpumpe als Alternative zum Kondensatablauf bei Reco-Boxx Flat-H und NHKR-Flat (-BA/-DX). Die Kondensatpumpe ist mit einem Alarmausgang zur Wasserstandsmeldung ausgestattet. Bei Bestellung gleichzeitig mit dem Gerät ist die Kondensatpumpe werkseitig installiert und elektrisch angeschlossen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KP-Flat |
| Bemessungsspannung: | 230 V AC |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf: | 6 mm Innendurchmesser (Schlauch) |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 19 |
| GTIN (EAN): | 4045314439654 |
| Artikelnummer: | 0043.0965 |

Hersteller: AEREX

KP-Flat Kondensatpumpe