**Elektro-Lufterhitzer ERH-16-2**

Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Einbaulage senkrecht und waagerecht. Sicherheitshinweise beachten!

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ERH-16-2 |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Nennweite: | 160 mm |
| Gesamte Heizleistung: | 2.100 W |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 18 |
| GTIN (EAN): | 4045314435106 |
| Artikelnummer: | 0043.0510 |

Hersteller: AEREX

ERH-16-2 Elektro-Lufterhitzer