**Bogen BKMU-100-90**

Ein Anschluss Nippelmaß mit Doppellippendichtung. Ein Anschluss Muffenmaß (Länge 40 mm) passend für den Einbau von Zuluft- oder Abluftventilen mit Nippelmaß.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | BKMU-100-90 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,224 kg |
| Nennweite: | 100 mm |
| Winkelmass: | 90 ° |
| Breite mit Verpackung: | 180 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 100 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 180 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 21 |
| GTIN (EAN): | 4045314455999 |
| Artikelnummer: | 0045.0599 |

Hersteller: AEREX

BKMU-100-90 Bogen