**Dachhaube MVDZ-125-FW**

Regensichere Dachhaube für Außenluft einschließlich 2 Alu-Klebeflansche für Flachdächer (ohne Dachneigung) und Befestigungsschelle. Keine statischen Druckverluste, Schwitzwasserableitung nach außen, sturmsichere Befestigung.

Empfehlenswert Steckverbinder STV.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MVDZ-125-FW |
| Luftrichtung: | Außenluft |
| Einbauort: | Flachdach (Warmdach) |
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Farbe: | schwarz (ähnlich RAL 9005 tiefschwarz) |
| Nennweite: | 125 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 30 |
| GTIN (EAN): | 4045314440674 |
| Artikelnummer: | 0044.0067 |

Hersteller: AEREX

MVDZ-125-FW Dachhaube