**Ersatzfilter RB 1200-FF**

Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte Reco-Boxx 1200 Z

Filterklasse F7 für die Außenluft

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RB 1200-FF |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,99 kg |
| Filterart: | Feinfilter/Pollenfilter |
| Filterklasse: | F7 |
| Breite mit Verpackung: | 825 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 47 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 285 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 33 |
| GTIN (EAN): | 4045314430880 |
| Artikelnummer: | 0043.0088 |

Hersteller: AEREX

RB 1200-FF Ersatzfilter